**Pré Teste**

1.

Entre asalternativas abaixo, identifique qual a vidraria volumétrica mais precisa:

A.

Erlenmeyer;

B.

pipeta;

C.

béquer.

2.

Qual é a utilidade da função TARA apresentada na balança analítica?

A.

Zerar a balança;

B.

fazer a impressão dos resultados obtidos;

C.

reiniciar a balança.

3.

Qual destes EPIs serão utilizados neste experimento?

A.

Óculos e máscara;

B.

jaleco e luvas;

C.

máscara e jaleco.

4.

A densidade é uma propriedade característica do material. Ela é uma relação entre:

A.

força e área;

B.

velocidade e tempo;

C.

massa e volume.

5.

Na falta do pipetador de três vias, pode-se pipetar o líquido com a boca?

A.

Não, pipetar com o auxílio da boca, pode resultar na ingestão do líquido, o que se torna perigoso para o operador;

B.

sim, não há risco ao se pipetar com a boca e a pessoa terá um controle mais preciso do líquido succionado;

C.

sim, pode-se pipetar com a boca, desde que o operador não esteja sozinho no laboratório.